
Правила и требования при монтаже дымохода
Рекомендуем при обустройстве дымохода:

· в дымоходе смонтировать вставку-вкладыш из нержавеющей стали. Исправно смонтированный вкладыш защищает трубу от воздействия конденсата и влаги, а так же создает условия для равномерной тяги;

· вставка не должна значительно уменьшать проход трубы и соответствовать мощности или требования по обустройству дымохода для того или иного оборудования;
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	Подключение котла коленами 
* не меньше 60Сº А - неправильно,  B - правильно
	Монтаж вкладыша в трубе.
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	Рис.3
	


· части вкладыша должны быть плотно соединены между собой (не путем спаивания) и «собраны по конденсату», что бы была возможность стека конденсата;

· внизу надо оборудовать сборник для конденсата;

· промежуток между вкладышем и стенками трубы надо заполнить негорючим изоляционным материалом. Наверху щель надо плотно оштукатурить и покрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымохода;

· на холодном чердаке дымоход утеплить негорючим термоизоляционным материалом.

· если в дымоходе возникнет огонь, закройте подачу воздуха в котел и вызовите службу пожаротушения, для того что бы ни возникало пожароопасных ситуаций нужно регулярно проводить осмотр внутренних и наружных поверхностей дымохода, а так же чистить дымоход не менее 1 раза в год;

· в соединении дымохода, в удобном месте, оборудуйте отверстия для периодической чистки сажи;

рекомендуется раз в год вызывать для осмотра дымохода квалифицированного специалиста, так же дымоходы должны быть оборудованы ревизиями (ревизионными отверстиями) для чистки.
Примеры установки дымохода внутри и снаружи здания
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Обращаем Ваше внимание, что по техническим требованиям Украины, для окончания дымохода и защиты утеплителя от влаги, должен использоваться только термо – конус, толщина стенки гильзы или внутренней трубы из нержавеющей стали,  при установке дымохода для твердотопливного оборудования,  должна быть не менее 0,8 мм. Для более подробной консультации звоните нам по телефонам 096-117-97-42 или 050-410-18-14.
